Evaluatie test - In kaart brengen Energie Consumptie
1.	Wat is een variabele?
a.	Kwantificeerbare factor die invloed heeft op energie gerelateerde prestaties en routinematig verandert.
b.	Geïdentificeerde factor die invloed heeft op energie gerelateerde prestaties en niet routinematig verandert.
c.	Geen van de bovengenoemde.
2.	Wat is nodig om de energieprestatie-indicatoren (IEn) aan te geven?
a.	Identificeer indicatorgebruikers.
b.	Identificeer indicatorgebruikers en selecteer de juiste methode.
c.	Selecteer de juiste methode.
3.	Volgens ISO 50006: Welke testwaarden moeten worden gebruikt?
a.	Significantie (P-waarde) moet kleiner zijn dan 0,05
b.	Significantie (P-waarde) moet kleiner zijn dan 0,10
c.	Significantie (P-waarde) moet kleiner zijn dan 1,00
4.	Voor individuele onafhankelijke variabelen moeten de bovenste en onderste “Small Distance Limits” liggen in een betrouwbaarheidsinterval van...
a.	50%
b.	75%
c.	95%
5.	Wanneer moet de basislijn worden aangepast?
a.	Nooit
b.	Als een incident of permanente verandering plaatsvindt
c.	Periodiek
6.	Hebt u de casestudy die de trainer in deze training heeft voorgesteld, met succes afgerond?
a.	Ja
b.	Nee
7.	Heeft u de relevante informatie verzameld tijdens uw bezoek aan de organisatie?
a.	Ja
b.	Nee
8.	Heeft u de informatie verzameld in de EnPI ‘tools’?
a.	Ja
b.	Nee
9.	Have you successfully the GAP analysis?
a.	Ja
b.	Nee